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第1章 [bookmark: _Toc20358][bookmark: _Toc62832406][bookmark: _Toc471310326][bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc24065] 比选邀请
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	采购人
	高县人民医院

	2 
	项目名称
	门诊住院大楼顶楼防水工程项目

	3 
	项目编号
	GXRMYY-2026-049

	4 
	采购需求
	详见比选文件第四章

	5 
	最高限价
	9.17万元，超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。

	6 
	邀请方式
	公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布；
邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动

	7 
	联合体
	接受       不接受 

	8 
	现场踏勘
	举行       不举行

	9 
	履约保证金
	收取       不收取 

	10 
	评审方式
	综合评分法
即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。
最低价评审法
即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。

	11 
	比选文件
获取方式
	供应商应通过：
高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。

	12 
	比选报名时间
	2026年8月24日至2026年8月27日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外）

	13 
	比选申请人报名时须提供资料

	（1）报名表。【格式见采购公告附件】
（2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。
（3）企业法人营业执照副本复印件。
注：上述报名资料均须加盖投标单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。

	14 
	提交比选申请文件方式
	现场提交或邮寄：
（1） 文件份数：正本1份（均须盖鲜章）。
（2） 现场提交地点（可邮寄）：高县庆符镇硕勋大道西段223号、145号 高县人民医院 行政二楼215采购管理办公室
注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达；
未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。

	15 
	截止时间
	2026年8月28日12时

	16 
	评审地点
	高县人民医院行政二楼219开标室（供应商不到现场）

	17 
	联系方式
	采购部门：采购管理办公室
联系方式：杨老师 0831-5393102













第2章 [bookmark: _Toc27785][bookmark: _Toc14460][bookmark: _Toc24154] 比选须知
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	报价
	（1）本比选统一使用人民币报价；
（2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价

	2 
	比选申请
文件编制要求
	（1）比选申请文件的格式
比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录；
（2）比选申请文件的签署、盖章
比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章；

	3 
	评审要求
	（1）原则上合格供应商需达到三家及以上；
（2）评标专家应对比选申请人的投标文件进行独立评审。评标专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。
（3）评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
（5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。

	4 
	服务质量要求
	（1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准；
（2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	5 
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；
（2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；
（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用

	6 
	供应商纪律要求
	（1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为；
（2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格；
（3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任

	7 
	比选文件澄清、修改
	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分

	8 
	供应商质疑
	针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内；
针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内；
质疑函通过书面形式线下提交。
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

	9 
	中选公告
	（1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告；
（2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。
（3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。

	10 
	总体说明
	（1） 无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担；
（2） 本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合；
（3） “采购人”系指本次组织比选的高县人民医院；
（4） “供应商”“比选申请人”“参选人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商；
（5） 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目；
（6） 本比选文件最终解释权归采购人所有。




第3章 [bookmark: _Toc28050][bookmark: _Toc5333][bookmark: _Toc19400] 供应商资格审查及符合性审查
一、资格要求
	序号
	资格要求内容
	通过条件
	备注

	1
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	统一提供承诺函（格式见第六章 比选申请文件格式之《资格承诺函》）
	无

	2
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	（1） 
	

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（2） 
	

	4
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（3） 
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	（4） 
	

	6
	投标企业、生产企业及本次投标涉及产品不得涉及以下情况：
1.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	（5） 
	

	7
	供应商应具备独立承担民事责任的能力及行业主管部门要求的各项资质
	（6） 
	

	8
	本项目特定资格要求：
	供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包资质。
	















第4章  采购需求

1、 项目概述
我院拟对门诊住院大楼楼顶屋面（约1000平方米）开展渗漏隐患全面排查、基面基层处理、裂缝开槽修补、多道防水层施工、防水保护层浇筑、屋面排水沟及排水口疏通修复等全部屋面漏水修缮工作；对2处楼梯通道内外墙返碱墙体做防潮根治及饰面翻新。核心目标是彻底根治屋面渗漏，确保质保期内屋面及楼下顶层房间不存在渗水、漏水、墙皮返碱起皮现象。
2、 采购内容
（1） 基础施工清单：
本清单为基本工作量参考，非精准工程量清单，也非最终施工图预算。供应商须根据自身设备特性及现场实测实量结果，对清单进行完善和深化。
[bookmark: _GoBack]特别提示：凡属实现系统完整功能、满足安全规范及验收标准所必需的施工，即使本清单未逐条列出，供应商在报价时亦应自行计入。采购人将在验收时按“功能是否实现”为标准进行判定，而非按“清单条目是否全部勾选”进行判定，但至少应包含以下施工内容及工序。
	[bookmark: _Toc9090][bookmark: _Toc8117][bookmark: _Toc7988]序号
	项目
	具体内容
	单位
	预估数量

	1
	楼坪清理
	清理楼面杂质，空鼓，杂树，垃圾运输到指定地点
	m2
	1000

	2
	栏杆脚子女儿墙清理
	女儿墙蹦壳保护层清理，原卷材残留物清理
	m2
	120

	3
	空鼓处理
	针对楼顶局部空鼓地方，需要拆除空鼓，水泥砂浆修复，并用堵漏剂处理
	项
	1

	4
	聚合物水泥基防水涂料层
	1.5mm厚度水泥基防水处理
	m2
	1000

	5
	国标高分子丙纶防水
	此面积含女儿墙上翻0.5米防水面积。防水质保期五年，400克丙纶防水施工，卷材搭接宽度不低于10cm,接缝采用热熔密封工艺
	m2
	1000

	6
	30mm厚防水保护层
	30mm厚度1:3水泥砂浆找平，留置伸缩缝
	m2
	1000

	7
	楼梯通道外墙面白灰铲除
	人工铲除原来墙面涂料
	m2
	160

	8
	楼梯通道外墙返碱处理
	聚合物水泥基防水处理，涂抹厚度不低于1.5mm。
	m2
	160

	9
	楼梯通道外墙面刷透明防水2遍
	改性丙烯酸防水涂料涂抹两遍，厚度1.5-2mm
	m2
	160

	10
	止水槽开凿
	沿楼面边缘漏水处合理开凿宽20cm，深度15cm的止水槽，槽内基面清理，无杂物，残留，浮灰，排空楼板夹层，保温层积水。
	m
	50

	11
	楼梯通道外墙刷白色真色漆
	底部做耐水腻子，打磨平整，确保无刮漏、气泡开裂情况，面层喷涂耐污真色漆，质感达到设计要求。
	m2
	160

	12
	楼梯通道内墙面原涂料铲除
	人工铲除原来墙面涂料
	m2
	140

	13
	内墙返碱处理
	聚合物水泥基防水处理，涂抹厚度不低于1.5mm。
	m2
	140

	14
	内墙涂料刮白
	底部做耐水腻子，打磨平整，确保无刮漏、气泡开裂情况，面层喷涂一底两面抗菌防霉乳胶漆，达到涂层均匀光滑。
	m2
	140

	15
	止水槽回填
	1:3水泥砂浆填平。
	m
	50

	16
	收缩缝处理
	楼顶间隔4-6米切分格缝收缩缝，距离女儿墙20厘米左右需要切一圈收缩缝，切割深度2厘米左右。
	m
	350

	20
	屋面160排水管修复
	对屋面排水沟、落水口、排水管进行全面疏通，彻底清理堵塞杂物；更换破损排水配件，确保配件安装牢固、接口密封严密，实现屋面雨水排水通畅、无积水死角，从源头减少渗漏隐患
	m
	30

	总价限价：91700.00元


[bookmark: _Toc18271][bookmark: _Toc29517][bookmark: _Toc15586]（二）服务要求
1.楼面基层清理：清除屋面所有浮灰、杂物、老化防水层；全部拆除起砂、空鼓、开裂找平层；所有建筑垃圾由施工方负责清运至采购人指定堆放点，必要时场外清运，施工期间做好住院楼栋防尘、降噪、成品保护，避免施工对医院正常运营及周边环境造成影响。
2.止水槽施工：沿屋面合理位置开设宽20cm、深度不小于15cm 的止水槽，槽内基面清理干净，无杂物、无浮灰；彻底排空楼板夹层、保温层内部滞留积水，积水吹干、基层干燥之后方可开展后续防水工序，确保防水施工基础条件达标。
3.空鼓、裂缝修缮：拆除屋面边缘、露台空鼓面层，确保拆除范围彻底、无残留；裂缝开槽清理，采用合格堵漏剂封堵缝隙，封堵严密无渗漏；空鼓区域采用符合国家标准的水泥砂浆回填找平，严格按照规范养护，直至面层牢固无松动、无空鼓现象。
4.双层防水+保护层施工：
（1） 聚合物水泥基防水涂料，涂膜总厚度≥1.5mm，严格按照国家标准涂刷，阴阳角等关键部位增设防水附加层，确保无漏涂、起泡、开裂现象。
（2）国标丙纶高分子防水卷材，卷材搭接宽度≥10cm，接缝采用热熔密封工艺，确保密封严密，无翘边、破损、脱落等问题。
（3） 防水完工之后进行不少于48小时闭水试验，蓄水高度符合规范要求，采购人现场检查楼下顶层无渗水、漏水现象后，方可开展防水保护层施工。
（4） 水泥砂浆防水保护层厚度≥30mm，按规范设置分格伸缩缝，做好养护工作，确保保护层表面平整，无起砂、空鼓、开裂等质量缺陷。
5.排水系统修复：对屋面排水沟、落水口、排水管进行全面疏通，彻底清理堵塞杂物；更换破损排水配件，确保配件安装牢固、接口密封严密，实现屋面雨水排水通畅、无积水死角，从源头减少渗漏隐患。
6.两处楼梯通道墙面返碱防水翻新
（1） 彻底铲除全部返碱起皮、粉化旧墙体面层，清理基层残留杂物、浮灰，确保基层干净整洁。
（2） 在墙体根部增设防潮防水处理，从源头阻断潮气上返，根治墙面返碱问题。
（3） 对墙面进行找平打底处理，批刮耐水腻子，确保腻子层平整、均匀，无漏刮、起泡、开裂现象。
（4）楼梯内墙涂刷医用级环保乳胶漆，确保涂刷均匀、色泽一致，无流坠、漏涂、起皮现象，表面光滑无异味；楼梯外墙施工白色耐污真石漆，施工规范，色泽均匀，无脱落、开裂、污染，质感符合设计要求，防水、耐污性能达标。完工之后墙体不得再次出现返碱、掉皮、发霉现象。
[bookmark: OLE_LINK1]7.材料管控：所有防水材料、腻子、真石漆、乳胶漆等施工材料，均须提供出厂合格证、厂家质检报告，确保符合国家及行业相关标准。所有材料进场前需经采购人核验，核验合格后方可投入施工，严禁偷换劣质材料、以次充好。若经查实存在材料偷换、劣质用料等违约行为，采购人有权要求全部返工，更换合格材料，同时追究承包方违约责任，由此造成的一切工期延误、经济损失均有承包方承担。
8.文明施工：施工单位需合理安排施工时间，避开医院就诊高峰期施工，减少施工噪音、粉尘对医院正常运营的影响；做好楼顶高空作业安全防护措施，所有施工安全事故责任均由施工单位承担，与采购人无关。
三、商务要求
（一）服务地点：采购人指定地点
（二）项目交付（实施）时间（期限）：合合同签订生效后，成交供应商在收到采购人通知入场后20日内完成项目的全部施工。
（三）付款方式：竣工验收合格后支付合同金额100%,乙方须向甲方出具合法有效的等额增值税普通发票及凭证资料进行支付结算。
（四）项目验收方案
1.项目施工完成后，成交供应商应书面通知采购人进行验收。采购人应在收到通知后 15个工作日内 组织验收。因采购人原因需延迟验收的，应及时通知成交供应商，双方协商确定新的验收时间。
2. 验收时进行蓄水试验或淋雨试验，蓄水试验蓄水高度不低于20mm，蓄水时间不少于24小时，无渗漏为合格；淋雨试验持续时间不少于2小时，无渗漏为合格。
3. 若验收不合格，乙方需在甲方指定期限内无偿返工整改，直至验收合格，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
（五）项目售后服务要求
本项目屋面整体防水工程，楼梯墙面防潮饰面质保期不少于5年。质保期内，因施工质量、材料缺陷导致屋面渗水、墙面返碱起皮等问题，施工方须在接到采购人通知后24小时内到场，免费进行维修；若渗漏造成下层吊顶、设施、墙面等损坏，由施工方承担全部赔偿责任。拒不履行质保维修、拒绝赔付渗水损失，直接录入医院内部失信供应商黑名单，5年内禁止参加医院所有院内采购活动。
（六）双方违约责任
1.工程质量不合格，乙方拒绝返工或返工后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失，并按合同总价款的15%支付违约金。
2.乙方违反医院施工管理规定，扰乱医院正常诊疗秩序，或造成甲方设施损坏的，需承担相应赔偿责任；情节严重的，甲方有权解除合同。
3.质保期内出现漏水现象，经甲方通知后乙方拒不处理的，甲方有权依法提起诉讼。
（七）解决争议的方法：成交供应商与采购人双方应通过友好协商，解决在执行本项目合同所发生的或与本项目合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可将争议提交采购人所在地有管辖权的法院，通过诉讼解决争议。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本项目合同其它部分应继续执行。违约方应承担守约方因此而产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。
四、其他要求
1、成交金额为包干价，供应商报价须包含本项目实施所需全部费用，包括服务费、安全责任费、人工费、交通费、代理服务费、税金等，是实现本项目所有服务内容和采购需求的固定不变价格。不因任何原因进行调整，供应商报价时应充分考虑相关因素，因此而造成的损失由供应商自行承担。
2、其他未尽事宜由采购人和成交供应商协商，在签订采购合同时进行约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在报价中）。
注：本章全部内容为实质性要求，供应商有负偏离的，作无效处理。

















第5章 [bookmark: _Toc13768][bookmark: _Toc16738][bookmark: _Toc22588]评分办法
供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。
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比选申请文件
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比选申请人名称（公章）：
[bookmark: _Toc17905][bookmark: _Toc6803][bookmark: _Toc3558][bookmark: _Toc24123]法定代表人或授权代理人（签字）：
[bookmark: _Toc27135][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc5996][bookmark: _Toc2989]联系方式（移动电话）：
[bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc2031][bookmark: _Toc19987][bookmark: _Toc5056]日期：     年    月     日
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[bookmark: _Toc3023][bookmark: _Toc11352][bookmark: _Toc16029][bookmark: _Toc6482][bookmark: _Toc14829][bookmark: _Toc21519]一、承诺函

致高县人民医院：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：
我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目比选有效期为90天。
4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


比选申请人名称：        （盖章）
时间：

[bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc31838][bookmark: _Toc30971][bookmark: _Toc17857] 
[bookmark: _Toc4305]二、资格承诺函
致：高县人民医院
项目名称： ________
我方（单位名称）： ________，统一社会信用代码： ________，郑重承诺如下：
1.我方具有独立承担民事责任的能力，营业执照真实有效。
2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.我方未被列入"信用中国"失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与本项目的情形。
8.我方具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包资质。
我方对以上承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。 如有虚假，自愿承担由此产生的一切法律责任。

承诺人（盖章）： ________

法定代表人（或授权代表）签字： ________

日期： ________ 年 ________ 月 ________ 日


三、具有独立承担民事责任的能力
(营业执照)
[bookmark: _Toc27186][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc27661][bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc12015][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc11351]
四、具有健全的财务会计制度的证明材料
五、法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）


________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。
特此证明。


比选申请人名称：        （盖章）
时间：


注：
1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.此授权书盖章位置未做强制性要求。


六、法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）


本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。


授权人(法定代表人):    （签字）         
委托代理人： （签字）                   

比选申请人名称：        （盖章）
时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
[bookmark: _Toc16087]2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
3.此授权书盖章位置未做强制性要求。
七、报价函（实质性要求）
高县人民医院：
1.我方全面研究了“XXXXXX”项目采购文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目比选采购。
2.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币XX元（大写：XXXX）。
3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，用于比选。
5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6.本次比选，我方递交的响应文件有效期为比选文件规定起算之日起XX天。


供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人（或负责人或经营者)或授权代表（签字或盖章）：XXX
联系电话：XXX
日    期：XXX年XXX月XXX日
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八、报价一览表
	序号
	项目名称
	报价（元）

	1
	高县人民医院门诊住院大楼顶楼防水工程项目
	

	总报价
	人民币大写：            （人民币小写：      元）


注：1、“报价”应与“报价函”中“总报价”一致。
2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人（或负责人或经营者)或授权代表签字并盖供应商印章。


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（或负责人或经营者)或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日 
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九、承诺函
致：高县人民医院

我方（供应商全称），在认真阅读并充分理解贵院门诊住院大楼楼顶漏水维修及楼梯墙面翻新工程（项目编号：[项目编号]）采购公告及全部相关文件后，郑重承诺如下：
一、总价包干承诺
我方承诺本次报价为总价包干。报价已包含完成本项目采购公告及施工清单所列全部内容所需的材料费、人工费、机械费、管理费、规费、税金、措施费、安全文明施工费、成品保护费、垃圾清运费、场地清理费、竣工验收及质保期内维修保养等一切费用。合同履行期间，无论市场价格如何波动，我方均不要求调整合同总价。
二、清单范围承诺
我方承诺，采购公告及施工清单中所列项目为本次施工的基础内容，我方报价已充分考虑并包含未在清单中列明但为确保工程完工后达到采购人要求的质量标准和使用功能所必需的一切附属及配套施工内容。施工过程中，若出现清单未列明但属于完成本项目所必需的施工项目，我方承诺无条件完成施工，不得以清单未列明为由拒绝施工或要求追加任何费用。
三、质量标准承诺
我方承诺严格按照国家现行施工规范及验收标准组织施工，确保工程质量达到合格标准。质保期内（防水工程五年，其他工程按国家相关规定执行），屋面及楼下顶层房间不存在渗水、漏水、墙皮返碱起皮等质量问题。如出现上述问题，我方承诺在接到采购人通知后按要求及时履行返修义务，相关费用由我方承担，不向采购人收取任何额外费用。
四、现场踏勘承诺
我方承诺已充分了解项目现场情况，包括但不限于施工现场条件、施工环境、材料运输通道、水电接口位置等。报价中已充分考虑现场施工条件可能带来的影响，不因现场条件与预期不符而要求增加费用或延长工期。
五、责任承担承诺
如我方违反上述任一承诺，贵院有权单方解除合同，我方将无条件退还已收取的全部款项，并承担由此给贵院造成的全部损失及相关法律责任。

                                                    
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（或负责人或经营者)或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日 




[bookmark: _Toc13911][bookmark: _Toc2161]十、第四章采购需求承诺函


















十一、供应商认为需要提供的其他材料

1.······（格式自拟）
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