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 比选邀请
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	采购人
	高县人民医院

	
	项目名称
	高县人民医院公共区域WiFi覆盖网络建设

	
	项目编号
	GXRMYY-2026-066

	
	采购需求
	详见比选文件第四章

	
	最高限价
	预算147461.00元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。

	
	邀请方式
	(公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布；
(邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动。

	
	联合体
	(接受       (不接受 

	
	现场踏勘
	(举行       (不举行 

	
	履约保证金
	(收取       (不收取 

	
	评审方式
	(综合评分法
即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取二次议价的方式确定。
(最低价评审法
即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，院内评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取二次议价的方式确定中选人。

	
	比选文件
获取方式
	供应商应通过：
高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。

	
	比选报名时间
	2026年10月22日至2026年10月27日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外）

	
	比选申请人报名时须提供资料

	（1）报名表。【格式见附件1】
（2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。
（3）企业法人营业执照副本复印件。
注：上述报名资料均须加盖比选申请人单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。

	
	提交比选申请文件方式
	现场提交或邮寄：
文件份数：正本1份（须盖鲜章）。
邮寄和现场提交地点：宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段223号、145号 高县人民医院 行政二楼209采购管理办公室。
注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达；
未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。

	
	提交比选申请文件截止时间
	2026年10月28日17时30分

	
	比选地点
	高县人民医院行政二楼 219（开标室）

	
	联系方式
	（1）采购部门：采购管理办公室
联系方式：0831-5393102


 比选须知
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	报价
	（1）本比选统一使用人民币报价；
（2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价

	
	比选申请
文件编制要求
	（1）比选申请文件的格式
比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录；
（2）比选申请文件的签署、盖章
比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章；

	
	评审要求
	（1）原则上供应商应满足三家；若出现不足三家的情形，按本单位采购管理制度相关规定处理。
（2）院内评审专家应对比选申请人的比选文件进行独立评审。院内评审专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效响应。
（3）院内评审小组认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，院内评审小组应当将其作为无效响应处理。
（4） 院内评审小组在评审过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购办提出处理建议，并作书面记录。
（5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。

	
	服务质量要求
	（1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准；
（2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；
（2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；
（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

	
	供应商纪律要求
	（1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为；
（2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，院内评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格；
（3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。

	
	比选文件澄清、修改
	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分

	
	供应商质疑
	针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内；
针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内；
质疑函通过书面形式线下提交。
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

	
	中选公告
	（1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告；
（2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。
（3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。

	
	总体说明
	无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担；
本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合；
“采购人”系指本次组织比选的高县人民医院；
“供应商”“比选申请人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商；
若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目；
本比选文件最终解释权归采购人所有。


 供应商资格审查及符合性审查
	资格审查

	序号
	资格审查项
	通过条件
	结论

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；
（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
（4）若为自然人：提供“身份证明材料”
	

	2
	具有健全的财务会计制度
	统一提供承诺函
(注：格式见第六章承诺函)

	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	

	5
	具有良好的商业信誉
	
	

	6
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	8
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	
	

	9
	本项目特定资格要求：

 
	/
	


	符合性审查

	序号
	符合性审查项
	通过条件
	结论

	1
	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
	（1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。
（2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。
注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。
	

	2
	比选文件中实质性要求
	供应商符合第四章“★”的条款（若涉及）。
	

	3
	比选申请文件编制
	符合比选文件编制的实质性要求；
注：比选申请人无需另行提供证明材料。
	

	4
	签字、盖章
	符合比选文件要求;
注：比选申请人无需另行提供证明材料。
	

	5
	报价
	符合比选文件报价要求;
注：比选申请人无需另行提供证明材料。
	


 采购需求
一、项目概况

本项目为医院公共区域WiFi全光组网建设，为就诊患者提供免费互联网接入。覆盖新门诊楼、老门诊楼、妇儿大楼、综合楼、感染科等，包含门诊、急诊、医技、康复、感染等公共区域，实现无线全覆盖无死角；楼宇之间光缆互联、统一管理；部署互联网出口管控设备，落实医疗卫生机构网络安全法规，实现上网行为合规管控、翻墙访问阻断等安全能力 。本套网络独立建设，与医院原有业务网络物理隔离，不交接原有线路设备。

二、技术及服务要求

（一）硬件设备及材料清单：

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	限价单价 (元)
	限价合价 (元)

	1
	出口网关
	44个千兆电口，4个2.5G电口，2个千兆光口，2个万兆光口，4G带宽，带机终端>600台，支持网络防泄漏和防违规，流量综合负载均衡、内置状态检测防火墙，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，VPN隧道和隧道内流量做可视化管理。IPsec VPN服务端支持并发隧道数400、SSL VPN服务端支持并发隧道数300。支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控。支持整网管理应用会话抑制、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由，支持威胁情报库授权。日志保存天数>180天。（设备为原厂整机，不接受工控改装、白牌 OEM 拼装设备，提供原厂正式产品彩页 / 规格书佐证全部参数）
	1
	台
	12225
	12225

	2
	核心交换机
	三层网管交换机，交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率171Mpps/256Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。（设备为原厂整机，不接受工控改装、白牌 OEM 拼装设备，提供原厂正式产品彩页 / 规格书佐证全部参数）
	1
	台
	5400
	5400

	3
	万兆单模光模块
	万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。
	4
	只
	510
	2040

	4
	千兆单模 SFP 光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	28
	只
	220
	6160

	5
	POE 交换机
	网管型交换机，8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率120W。交换容量192Gbps，包转发率40Mpps，金属外壳，6kV防雷，桌面式交换机。支持VLAN划分、自动防环路、自动防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理。（设备为原厂整机，不接受工控改装、白牌 OEM 拼装设备，提供原厂正式产品彩页 / 规格书佐证全部参数）
	14
	台
	1250
	17500

	6
	WiFi6 吸顶 AP
	>2500M双频Wi-Fi 6吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议，支持160M频宽。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持一体化组网，支持APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电（设备为原厂整机，不接受工控改装、白牌 OEM 拼装设备，提供原厂正式产品彩页 / 规格书佐证全部参数）
	42
	台
	680
	28560

	7
	六类网线
	国标六类非屏蔽网线
	2210
	米
	5.5
	12155

	8
	12 芯户外光缆
	12 芯单模户外光缆
	1500
	米
	5
	7500

	9
	线管
	PVC 布线线管
	1500
	米
	3
	4500

	10
	施工辅材项
	直通、三通、弯头、胶布、扎带、线卡、管卡、膨胀螺丝、水晶头、ODF 配线架、双芯光纤跳线、光纤熔接、接续盒、6U 机柜、电源线、插板等全套辅材
	1
	项
	21785
	21785

	‑
	设备材料小计
	‑
	‑
	‑
	‑
	117825

	‑
	施工调试费
	含勘测、点位部署、布线、熔接、安装、调试、联调、现场培训
	‑
	‑
	‑
	18500

	‑
	硬件 + 施工合计
	‑
	‑
	‑
	‑
	136325


宽带服务要求：

	序号
	项目
	参数要求
	限价单价

	1
	互联网宽带
	下行≥1000M，上行≥100M；静态 / 动态 IP 可选；总流量无封顶、不限速；具备互联网安全管控、防翻墙能力，阻断非法跨境访问；含首年 12 个月服务
	928 元 / 月


注：首年宽带费包含在项目总报价中。期满后，采购人可续签宽带，仅支付月租，不再计硬件建设费用，总服务期最长不超过 3 年。
总体架构要求：

整体网络架构分为出口层、接入层两层：

1.出口层：部署安全合规出口网关，实现上网行为管理、威胁防护、访问控制、翻墙治理，满足医疗卫生机构网络安全合规要求。

2.接入层：各点位部署 WiFi‑6 吸顶 AP，经楼层 POE 交换机汇聚，上联至核心交换机，再对接出口网关，提供千兆 Wi‑Fi6 无线接入。

3.楼宇间使用光缆互联，统一汇聚到医院信息科机房；整套网络独立建设，与医院原有业务网络物理隔离，不与原有设备线路交接。

4.施工执行国家标准：GB/T 50311‑2016《综合布线系统工程设计规范》。

（四）安装点位清单（可根据现场微调）

1.综合楼：1 楼胃镜室、MR 室点位；

2.感染科楼：1 楼等候区域点位；

3.老门诊楼：1 楼大厅、口腔、中医、收费室；2 楼慢病营养门诊；7‑8 楼体检中心；

4.妇儿大楼：1 楼急诊科、收费室；9 楼手术室产房等候区；

5.新门诊楼：1 楼医保办、大厅、影像科、内科诊区；2 楼妇产科、儿科、外科、心电图室、检验科；3 楼手术 ICU 等待区；4 楼医美；5 楼五官科门诊。

三、商务要求

（一）项目交付（实施）时间（期限）合同签订后30 日历天完成全部供货、布线、熔接、设备安装调试、系统上线，达到验收条件。
（二）项目交付（实施）地点（范围）：高县人民医院

（三）硬件质保：

1.全部硬件设备3 年免费质保；质保期内故障硬件免费更换，提供 7×24 小时服务热线；重大故障4 小时内到场处理。

2.质保期满后，宽带月租服务包含上门运维；硬件损坏更换，硬件费用由采购人另行承担。

（四）付款条件（进度和方式）

验收合格且中标单位向采购人出具合法有效的等额增值税普通发票及凭证资料后（30日内），支付合同总金额100%。

（五）培训：对信息科管理人员进行操作维护培训，包含设备管理、故障排查、账号配置、日志查看。
（六）项目验收方案

由医院信息科组织验收，按照国家规范、采购文件技术指标、供应商响应承诺逐项核验；设备核对型号序列号、核对原厂资料、无线信号覆盖测试、带宽及安全功能测试、日志留存、VPN、上网管控、防翻墙功能验证。
（七）违约责任

1、双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额万分之一/天的违约金;如因中标单位原因造成的，采购人可将中标单位列入不良行为记录。

2、中标单位提供的货物质量不符合合同规定的，中标单位应向采购人支付合同总价的5%的违约金并限期 3日内整改，否则，视作中标单位违约，采购人有权单方解除本合同，同时中标单位还须承担由此给采购人造成的全部经济损失及相关责任。

3、中标单位保证本合同货物的权利无瑕疵，保证所提供的货物的所有权完全属于中标单位且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为中标单位违约，中标单位除应向采购人全额退还已付货款外，还应另按合同总价的5%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

4、中标单位应严格遵守相关承诺，如有违约，将赔偿因违约给采购人造成的经济损失。如因中标单位工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标单位对此均应承担全部的赔偿责任。

(七)其他要求

1、施工期间严格遵守医院安全、消防管理制度，严禁违规施工，杜绝安全事故。

2、施工过程中造成医院原有设施、建筑损坏的，由中标方免费修复并承担相关赔偿责任。

3、中标单位需自行完成现场踏勘，充分了解施工环境及工程量，后期不得以现场情况为由加价、延期。

4、本项目严禁转包、违法分包，一经发现，采购人有权终止合同。
注：本章节为实质性要求，必须全部满足并提供承诺函，否则视为无效响应。

评分办法
供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。

比选申请文件格式
（比选申请封面）
项目名称：
项目编号：
比选申请文件
比选申请人名称（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
联系方式（移动电话）：
日期：     年    月     日

一、承诺函
致高县人民医院：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：
我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目比选有效期为90天。
4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
二、具有独立承担民事责任的能力
(营业执照)
三、具有健全的财务会计制度的证明材料

四、法定代表人身份证明书
（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）
________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。
特此证明。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：
1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.此授权书盖章位置未做强制性要求。
六、法定代表人授权委托书
（若委托授权代表参与则提供此页）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):    （签字）         
委托代理人： （签字）                   
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：

1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

七、报价函
致：高县人民医院：

我方已仔细研究《高县人民医院公共区域 WiFi 覆盖网络建设项目》比选文件，愿意按照采购文件全部要求参与本项目。

1、我方总报价人民币大写：________元整（￥________元），包含全部硬件、辅材、施工调试、3 年质保、首年 12 个月宽带服务费、税费等全部包干费用。其中宽带月租报价：____元 / 月。

2、工期：合同签订后 30 日历天完成全部实施并达到验收。

3、硬件质保期：3 年。

4、响应文件有效期：递交截止之日起 60 天。

5、我方承诺不转包、不分包，全部设备为原厂整机，响应全部采购文件要求。若我方成交，严格履行全部合同义务。

供应商（盖章）：________________

法定代表人 / 授权代表（签字）：________

日期：____年____月____日

七、开标一览表
项目名称：高县人民医院公共区域 WiFi 覆盖网络建设项目
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	出口网关
	台
	1
	
	
	原厂整机

	2
	核心交换机
	台
	1
	
	
	原厂整机

	……
	……
	……
	……
	
	
	……

	‑
	设备材料小计
	‑
	‑
	
	
	

	‑
	施工调试费
	项
	1
	
	
	勘测、布线、熔接、安装调试、培训

	‑
	硬件施工合计
	‑
	‑
	
	
	

	‑
	首年宽带服务费（12 个月）
	月
	12
	
	
	月租____元

	‑
	项目总报价
	‑
	‑
	
	
	不得超过最高限价 147461 元


注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。
2.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。 
3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）
投标人名称：XXXX（单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
八、第四章采购需求承诺函
供应商认为需要提供的其他材料

实施方案提纲（供应商自行编写）

1.项目实施组织架构；

2.施工进度计划（30 天工期分解）；

3.现场勘测、布线施工、光纤熔接、设备安装调试方案；

4.医院环境安全文明施工保障（减少对诊疗干扰）；

5.网络安全部署、隔离实施方案；

6.测试验收方案；

7.人员培训方案；

8.质保运维服务方案、故障应急处置方案。
······（格式自拟）
